**Прайс-лист**

*Статус: Заказчик*

*Условия поставки: предоплата 100%*

***Композитная террасная доска «ЭКОДЭК»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус цены/  Объем заказа, кв.м. | Базовые цвета | Дизайнерские цвета |
| **Венге (черный), Шоколад, Французский каштан, Пшеничный\*, Серый дым** | **Терракотовый, Янтарный,**  **Синий, Зелёный** |
| Цена, руб. за п.м./кв.м | |
| Розничная цена | 310,00/2151,00 | 357,00/2478,00 |
|  |  |  |

**При единовременном заказе более 100 м2 предоставляется скидка.**

**При заказе свыше 500 м2 расчет стоимости производится индивидуально.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Склад:**  **Выпуск**  **под заказ:** | цвет:  размеры: фактура: | «Венге» (черный), «Шоколад», «Фр. Каштан», «Пшеничный», «Серый дым»,  140х22х3000, 140х22х4000, 140х22х6000 мм,  «глянец».  террасная доска выпускается от 1000 до 6000 мм с шагом 100 мм, без наценок и в согласованные сроки, с глянцевой или брашированной поверхностью. |  |

***Комплектующие и аксессуары «ЭКОДЭК»:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ед. изм.** | **Статус**  **цены** | **Цвет комплектующих и аксессуаров ЭКОДЭК** | |
| **не окрашенный** | **в цвет покрытия** |
| Лага монтажная (алюминий, размеры 50х30Х3000мм) | 1 п.м. | розница | 330,00р. | 380,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Лага монтажная (ДПК, *цвет чёрный*) 35Х60Х3000мм | 1 п.м. | розница |  | 225,00р. |
|  |  |  |  |  |
| «L-профиль» (алюминий, размеры 22х55Х3000мм) | 1 п.м. | розница | 185,00р. | 245,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Кляймер соединительный, металл (в упаковке 50шт./200шт.) | руб./упак. | розница | 710,00р./2840,00р. | 1010,00р./4040,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Кляймер стартовый, металл (в упаковке 50 шт.) | руб./упак. | розница | 710,00р. | - |
|  |  |  |  |  |

*Окраска металлических комплектующих осуществляется полиэфирным многокомпонентным порошковым красителем.*

*Гарантия на окрашенные изделия 1 год.*

***Для монтажа 1 м2 напольного покрытия требуется:***

* *6,94 п.м террасной доски;*
* *3 п.м. монтажной лаги (шаг между лагами 30-40 см);*
* *21 шт. соединительных кляймеров (усреднённый расчёт);*
* *3 шт. стартовых кляймера (усреднённый расчёт);*
* *«L-профиль», по потребности.*

**Прайс-лист на фасадную панель ЭКОДЭК**

*Условия поставки: предоплата 100%*

***НОВИНКА!***

***Композитная фасадная панель/планкен «ЭКОДЭК»***

|  |  |
| --- | --- |
| Статус цены | Базовые цвета покрытия |
| **Венге (черный), Шоколад, Французский каштан, Пшеничный\*, Серый дым** |
| Цена, руб. за п.м./кв.м |
| Розничная цена | 420,00/1 907,00 |

**При заказе свыше 500 м2 расчет стоимости производится индивидуально**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Склад:**  **Выпуск**  **под заказ:** | цвет:  размеры: фактура: | «Венге» (черный), «Шоколад», «Фр. Каштан», «Пшеничный», «Серый дым»,  2200х10х3000 мм  «глянец с текстурой под дерево».  фасадная панель выпускается длиной до 6000 мм с шагом 100 мм, без наценок, в согласованные сроки. По индивидуальному заказу возможен выпуск фасадной панели других цветов. |  |

***Комплектующие и аксессуары :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ед. изм.** | **Статус**  **цены** | **Цвет комплектующих и аксессуаров ЭКОДЭК** | |
| **не окрашенный** | **в цвет покрытия** |
| Лага монтажная (алюминий, размеры 50х30Х3000мм) | 1 п.м. | розница | 330,00р. | 380,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Лага монтажная (ДПК, *цвет чёрный*) 35Х60Х3000мм | 1 п.м. | розница |  | 225,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Кляймер соединительный, металл (в упаковке 50шт./200шт.) | руб./упак. | розница | 710,00р./2840,00р. | 1010,00р./4040,00р. |
|  |  |  |  |  |
| Кляймер стартовый, металл (в упаковке 50 шт.) | руб./упак. | розница | 710,00р. | - |
|  |  |  |  |  |

*Окраска металлических комплектующих осуществляется полиэфирным многокомпонентным порошковым красителем.*

*Гарантия на окрашенные изделия 1 год.*

***Для монтажа 1 м2 фасадного покрытия ЭКОДЭК требуется:***

* *4,54 п.м фасадной панели;*
* *2 п.м. монтажной лаги (шаг между лагами 50-60 см);*
* *18 шт. соединительных кляймеров (усреднённый расчёт);*
* *3 шт. стартовых кляймера (усреднённый расчёт);*
* *Уголок по потребности.*